Electrolux.

Lave-linge hublot, E W, 2, F, 7814, F A.

Édition adaptée 2025.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.1.1. Tiroir à compartiments.

1.1.2. Bandeau de commande.

1.1.3. Hublot.

1.2. Face supérieure.

1.3. Face inférieure.

1.4. Face arrière.

2. Informations de sécurité.

2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

2.2. Sécurité générale.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Instructions d'installation.

3.2. Branchement électrique.

3.3. Raccordement à l'arrivée d'eau.

3.4. Utilisation.

3.5. Service.

3.6. Mise au rebut.

4. Données techniques.

5. Installation.

5.1. Déballage.

5.2. Informations pour l'installation.

5.3. Branchement électrique.

6. Accessoires.

6.1. Disponible sur electrolux.com/shop ou chez un revendeur agréé.

6.2. Kit de plaques de fixation.

6.3. Kit de superposition.

7. Utilisation du bandeau de commande.

8. Tableau des programmes.

9. Options.

9.1. Temp.

9.2. Essorage.

9.3. Prélavage.

9.4. Départ Différé.

9.5. Rinçage +.

9.6. Repassage Facile.

9.7. Time Manager.

10. Réglages.

10.1. Sécurité enfants.

10.2. Rinçage + permanent.

10.3. Signaux sonores.

10.4. Compteur des heures de fonctionnement.

10.5. Réinitialisation usine.

11. Avant la première utilisation.

12. Utilisation quotidienne.

12.1. Chargement du linge.

12.2. Ajout du produit de lavage et des additifs.

12.3. Lessive liquide ou en poudre.

12.4. Réglage d'un programme.

12.5. Démarrage d'un programme sans départ différé.

12.6. Démarrer un programme avec démarrage retardé.

12.7. Détection de la charge AutoSense System.

12.8. Interruption d'un programme et modification des options.

12.9. Annulation d'un programme en cours.

12.10. Ouverture du hublot lorsque le départ différé est en cours.

12.11. Ouverture du hublot lorsqu'un programme est en marche.

12.12. À la fin du programme.

12.13. Veille.

13. Conseils.

13.1. Chargement du linge.

13.2. Taches tenaces.

13.3. Type et quantité de produit de lavage.

13.4. Conseils écologiques.

13.5. Dureté de l'eau.

14. Entretien et nettoyage.

14.1. Calendrier de nettoyage périodique.

14.2. Enlèvement des objets étrangers.

14.3. Nettoyage externe.

14.4. Détartrage.

14.5. Lavage d'entretien.

14.6. Nettoyage du tambour.

14.7. Joint du hublot avec piège à double lèvre.

14.8. Nettoyage du distributeur de produit de lavage.

14.9. Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne.

14.10. Précautions contre le gel.

15. Valeurs de consommation.

15.1. Commentaire.

15.2. Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023.

15.3. Programmes courants.

16. Dépannage.

16.1. Codes d'alarme et dysfonctionnements possibles.

17. En matière de protection de l'environnement.

18. Mentions légales.

Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : electrolux.com/support

Sous réserve de modifications.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement du voyant,

• de se reporter aux schémas du mode d'emploi original.

## 1.1. Face avant.

La face avant est composée sur sa partie supérieure, à gauche du tiroir à compartiments et à droite, du bandeau de commande, et sur la partie centrale, le hublot.

### 1.1.1. Tiroir à compartiments.

Tirez vers vous, à l'aide de sa poignée encastrée, située le long de sa partie inférieure.

Après ouverture, vous y trouverez de gauche à droite :

• symbole cuve contenant 2 barres verticales : compartiment pour la phase de lavage. Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la immédiatement avant de démarrer le programme,

• symbole barre verticale séparant côté gauche 1 verseur poudre et côté droit verseur liquide : volet pour produit de lavage en poudre ou liquide. Situé sur l'arrière du compartiment phase de lavage,

• symbole fleur accompagné de la mention Softener : compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon),

• mention Max : niveau maximal pour la quantité d'additifs liquides. Mention inscrite sur le clapet situé sur l'arrière du compartiment additifs.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Utilisation quotidienne".

### 1.1.2. Bandeau de commande.

Composé d'un sélecteur de programme, de boutons et d'un affichage, la description du bandeau de commande se fera zone par zone, ligne par ligne.

Zone une. Sélecteur de programme.

À tourner dans le sens des aiguilles d'une montre :

• 12 heures : Marche-Arrêt,

• Eco 40-60,

• Coton,

• Synthétiques,

• Délicats,

• Soin Express,

• Rapide 30 minutes,

• Rapide 14 minutes,

• Essorage,

• Vidange,

• Rinçage,

• Anti-allergie (symbole nuage de vapeur),

• Duvet,

• Sport,

• Laine-Soie.

Zone 2. Touches.

• Ligne 1 : touche Temp.,

• ligne 2 : Essorage touche Réduction de la vitesse d'essorage.

Zone 3. Affichage et voyants.

Partie une. Voyants : le mode d'emploi original de permet pas de connaître l'emplacement et le nom de chaque voyant.

Partie 2. Affichage.

L'affichage est composé de l'horloge et de voyants.

La zone de l'horloge est composée ainsi :

• durée du programme,

• les codes d'alarme. Reportez-vous au chapitre "Résolution des pannes" pour connaître leur description,

• niveau du Time Manager,

• indication des heures de fonctionnement totales de l'appareil. Pour + de détails, reportez-vous au chapitre "Compteur d'heures de fonctionnement" du paragraphe "Réglages".

L'affichage est entouré sur sa partie inférieure et droite de plusieurs voyants.

Partie droite, de haut en bas se trouvent :

• Départ différé (symbole horloge fléché),

• Sécurité enfants (symbole cadenas),

• Verrouillage de la porte (symbole clef).

Partie inférieure, les voyants de phase de lavage :

• lavage (symbole cuve contenant 2 barres verticales),

• rinçage (symbole cuve contenant des traits en pointillés et d'un trait ondulé),

• essorage (symbole spirale).

En dessous de l'affichage, vous y trouverez les touches moins et + de Time Manager (symbole horloge pointé par le doigt d'une main).

Zone 4. Touches avec voyants.

Ligne 1 :

• Prélavage (symbole cuve contenant 1 barre verticale),

• Départ différé (symbole horloge fléché).

Ligne 2 :

• Repassage Facile (symbole fer à repasser),

• Rinçage + (symbole cuve contenant des traits en pointillés et d'un trait ondulé avec en son dessus, le sigle +).

Ligne 3 : Départ-Pause (symbole triangle pointant vers la droite suivi de 2 barres verticales).

### 1.1.3. Hublot.

L'ouverture de la porte hublot se fera de droite vers la gauche, à l'aide de la poignée intégrée sur sa partie droite.

Après ouverture, vous trouverez sur le cadran recevant la porte :

• l'autocollant Rappel rapide situé sur la partie inférieure centrale,

• la plaque signalétique sur la partie inférieure droite.

Vous aurez également accès au tambour métallique.

La plaque signalétique indique les informations suivantes :

• code QR (plus d'informations au chapitre Mentions légales),

• nom du modèle,

• numéro de produit,

• valeurs nominales électriques,

• numéro de série.

## 1.2. Face supérieure.

Elle servira de plan de travail.

## 1.3. Face inférieure.

Elle est pourvue de 4 pieds pour la mise de niveau de l'appareil.

## 1.4. Face arrière.

Elle est composée de plusieurs éléments :

• flexible de vidange partant du coin inférieur gauche, attaché par des crochets sur le contour de l'appareil, tête de l'embout pointant vers le haut,

• raccordement du tuyau d'arrivée d'eau située sur la partie supérieure droite,

• câble d'alimentation partant de la partie supérieure gauche,

• 3 boulons de transport à visser sur la partie supérieure centrale, partie gauche centrale et partie droite centrale.

# 2. Informations de sécurité.

Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies.

Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

## 2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.

• Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-lés convenablement.

• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

• Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## 2.2. Sécurité générale.

• Cet appareil est destiné au lavage du linge domestique, lavable en machine uniquement.

• Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.

• Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.

• Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

• La charge maximale de l'appareil est de 8 kg. Ne dépassez pas la charge maximale de chaque programme (reportez-vous au chapitre "Programmes").

• La pression d'eau de service au point d'entrée d'eau du raccord de sortie doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 10 bar (1,0 MPa).

• Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.

• L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.

• Les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

• Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.

• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

# 3. Consignes de sécurité.

## 3.1. Instructions d'installation.

Information : l'installation doit être conforme aux réglementations nationales en vigueur.

• Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport, y compris le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.

• Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C ou dans un endroit exposé aux intempéries.

• L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

• Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.

• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

• N'installez pas l'appareil directement au-dessus d'une évacuation dans le sol.

• Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'exposez pas à une humidité excessive.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.

• Ne placez aucun récipient fermé sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

## 3.2. Branchement électrique.

Avertissement : risque d'incendie ou d'électrocution.

• Avertissement : cet appareil est conçu pour être installé-connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.

• Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.

• Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

• Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

## 3.3. Raccordement à l'arrivée d'eau.

• L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25°C.

• Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.

• Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

• Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

• N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation.

• Lors du déballage de l'appareil, il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.

• Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le service après-vente agréé pour l'autre tuyau de vidange et l'extension.

• Assurez-vous que le robinet est accessible une fois l'appareil installé.

## 3.4. Utilisation.

Avertissement : risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

• Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.

• Ne lavez pas les textiles très tachés par de l'huile, de la graisse ou une autre substance grasse. Cela peut endommager les pièces en caoutchouc de l'appareil. Prélavez de tels articles à la main avant de les introduire dans l'appareil.

• N'utilisez pas de parfums de lessive pour éviter d'endommager les pièces en plastique et en caoutchouc de l'appareil.

• Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être très chaude.

• Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

## 3.5. Service.

• Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

• Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.

• Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle :

moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, support de tambour et roulements à billes correspondants, résistances, dont thermopompes, canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops),

cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware, dont logiciel de réinitialisation, porte, charnière et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte, périphériques en plastique, tels que distributeurs de détergent.

La durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet.

• Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.

• Concernant la ou les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément :

Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

## 3.6. Mise au rebut.

Avertissement : risque de blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.

• Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

• Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.

• Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (D, E, E, E).

# 4. Données techniques.

Dimensions : largeur 59,7 cm ; hauteur 84,7 cm ; profondeur totale 56,8 cm.

Branchement électrique :

• tension : 230 V,

• puissance globale : 1 900 Watt,

• fusible : 10 Ampères,

• fréquence : 50 Hz.

Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité, est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité : IPX4.

Pression de l'arrivée d'eau :

• minimale : 0,5 bar (0,05 MPa),

• maximale : 10 bar (1,0 MPa).

Alimentation en eau : eau froide. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau muni d'un 3/4 pouces filetage.

Charge maximale : coton, 8 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 1 351 tours par minute.

# 5. Installation.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 5.1. Déballage.

1. Ouvrez la porte. Videz le tambour.

Attention : les accessoires fournis avec l'appareil peuvent varier selon le modèle.

2. Mettez les éléments d'emballage au sol derrière l'appareil et posez-le délicatement sur sa partie arrière. Retirez la protection du bas.

Attention : ne posez pas le lave-linge sur sa partie avant.

3. Redressez l'appareil en position verticale. Retirez le câble d'alimentation électrique et le tuyau de vidange du support de tuyau.

Avertissement : il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Il s'agit d'un résidu d'eau provenant du test du lave-linge en usine.

4. Retirez les trois boulons de transport et les entretoises en plastique.

5. Placez les caches en plastique, fournis dans le sachet de la notice d'utilisation, dans les trous.

Information : nous vous recommandons de conserver l'emballage et les boulons de transport en vue d'un éventuel déplacement de l'appareil.

## 5.2. Informations pour l'installation.

Positionnement et mise à niveau.

Positionnez correctement l'appareil pour éviter les vibrations, le bruit et les mouvements de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

1. Installez l'appareil sur un sol plat et dur. L'appareil doit être stable et d'aplomb. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres appareils, et que l'air circule sous l'appareil,

2. desserrez ou serrez les pieds pour régler le niveau. Tous les pieds doivent être fermement posés sur le sol.

Avertissement : ne placez pas de carton, de bois ou de matériau équivalent sous les pieds de l'appareil pour régler le niveau.

Tuyau d'arrivée d'eau.

Attention : vérifiez que les tuyaux ne sont pas endommagés et que les raccords ne fuient pas. N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le centre de maintenance pour obtenir des informations sur le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.

1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil. Généralement, il est déjà installé en usine,

2. placez-le vers la droite ou la gauche, en fonction de la position de votre robinet d'eau. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas en position verticale,

3. si nécessaire, desserrez la bague de serrage pour bien la positionner,

4. certains modèles peuvent contenir un tuyau d'entrée avec dispositif d'arrêt d'eau. Il permet d'empêcher toute fuite dans le tuyau en raison de son vieillissement naturel.

Le secteur dans la fenêtre affiche ce défaut (voir illustration page 10 du mode d’emploi original). Dans ce cas, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente agréé pour faire remplacer le tuyau,

5. raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide à un robinet d'eau froide fileté (3/4 pouce).

Avertissement : l'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25°C.

Reportez-vous aux illustrations page 10, du mode d'emploi original.

Vidange de l'eau.

Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur du sol, comprise entre 60 et 100 cm.

Information : vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le centre de maintenance agréé pour acheter l'autre tuyau de vidange et l'extension.

Il est possible de raccorder le tuyau de vidange de différentes façons. Reportez-vous aux illustrations page 11 du mode d'emploi original.

Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.

Raccordez le tuyau de vidange au siphon et serrez-le avec une attache. Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.

Placez le tuyau directement dans un tuyau de vidange murale intégrée et serrez-le avec une attache.

Sans le guide de tuyau en plastique, vers un siphon d'évier, placez le tuyau de vidange dans le siphon et fixez-le avec une attache.

Le tuyau de vidange peut être plié en U, et placé autour du guide en plastique. Sur le bord d'un évier : attachez le guide au robinet d'eau ou au mur.

Information : veillez à ce que le guide de tuyau en plastique ne puisse pas se déplacer lors de la vidange de l'appareil, et que l'extrémité du tuyau de vidange ne soit pas immergée dans l'eau. Il pourrait y avoir un reflux d'eau sale dans l'appareil. Acheter des accessoires auprès d'un fournisseur agréé.

À une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale : insérez directement le tuyau dans le tuyau de vidange ou une conduite fixe.

Information : l'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence, c'est-à-dire que le diamètre interne du conduit d'évacuation (minimum 38 mm, minimum 1,5 pouce) doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.

## 5.3. Branchement électrique.

À la fin de l'installation, vous pourrez brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

La plaque signalétique et le chapitre "Données techniques" indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que votre installation électrique domestique, supporte la charge maximale requise, en tenant également compte des autres appareils qui peuvent être utilisés.

Branchez l'appareil à une prise de courant avec mise à la terre.

Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

# 6. Accessoires.

## 6.1. Disponible sur electrolux.com/shop ou chez un revendeur agréé.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.

Information : seuls les accessoires appropriés et agréés par Electrolux peuvent répondre aux normes de sécurité de l'appareil. Si les pièces ne sont pas agréées, toute réclamation sera refusée.

## 6.2. Kit de plaques de fixation.

Si vous installez l'appareil sur un parquet, stabilisez-le à l'aide de la plaque de fixation.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.

## 6.3. Kit de superposition.

Le sèche-linge peut être superposé au-dessus d'un lave-linge uniquement en utilisant le kit de superposition adapté.

Avertissement : n'installez pas le sèche-linge sous le lave-linge. Assurez-vous de la compatibilité du kit de superposition en vérifiant la profondeur de vos appareils.

# 7. Utilisation du bandeau de commande.

7.1. Caractéristiques spéciales.

Votre nouveau lave-linge répond à toutes les exigences modernes de traitement efficace du linge avec une faible consommation d'eau, d'énergie et de détergent, et un entretien adapté des textiles.

L'AutoSense System ajuste automatiquement la durée du programme en fonction de la charge de linge dans le tambour pour obtenir des résultats de lavage parfaits en un minimum de temps. Lisez le paragraphe "AutoSense Détection de la charge" pour + de détails.

L'appareil est doté d'un système de vidange pour l'auto-nettoyage pour éliminer les fibres et les peluches se détachant des vêtements en les évacuant avec l'eau. De cette façon, l'utilisateur n'a plus besoin d'accéder à cet espace pour en effectuer la maintenance et le nettoyage régulièrement.

Pour connaître les meilleures techniques d'entretien et de nettoyage de l'appareil, reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".

# 8. Tableau des programmes.

Les informations suivantes seront dans cet ordre : Programme (Température par défaut ; Plage de températures) ; Vitesse d'essorage de référence ; Plage de vitesses d'essorage ; Charge maximale ; Description du programme (Type de charge et degré de salissure).

Programmes de lavage.

Eco 40-60 (40°C) :

• 1 400 tours par minute (1 400-400 tours par minute),

• 8 kg,

• coton blanc et coton grand teint. Articles normalement sales. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée, pour garantir de bons résultats de lavage.

• conformément au règlement de la Commission européenne UE 2019/2023, ce programme à 40°C peut nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle.

Coton (40°C, 90°C à Froid) :

• 1 400 tours par minute (1 400-400 tours par minute),

• 8 kg,

• coton blanc et couleurs. Vêtements normalement, légèrement et très sales.

Synthétiques (40°C, 60°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200-400 tours par minute),

• 3 kg,

• articles en textiles synthétiques ou mélangés. Articles normalement sales.

Délicats (30°C, 40°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200-400 tours par minute),

• 2 kg,

• textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur. Vêtements normalement et légèrement sales.

Programmes spéciaux.

Soin Express (40°C, 60°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200-400 tours par minute),

• 3 kg,

• coton et Synthétiques. Programme pour laver le linge quotidien en peu de temps. Vêtements normalement et légèrement sales.

Rapide 30 minutes (40°C, 40°C à 30°C) :

• 1 200 tours par minute (1 200-400 tours par minute),

• 3 kg,

• articles en textiles synthétiques et mélangés. Vêtements légèrement sales.

Rapide 14 minutes (30°C) :

• 800 tours par minute (800-400 tours par minute),

• 1,5 kg,

• articles en textiles synthétiques et mélangés. Vêtements très légèrement sales et à rafraîchir.

Programmes supplémentaires.

Essorage :

• 1 400 tours par minute (1 400-400 tours par minute),

• 8 kg,

• tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour.

Vidange :

• 8 kg,

• pour vidanger l'eau dans le tambour. Tous les tissus.

Rinçage :

• 1 400 tours par minute (1 400-400 tours par minute),

• 8 kg,

• pour rincer et essorer le linge. Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge.

Anti-allergie (60°C) :

• 1 400 tours par minute (1 400-400 tours par minute),

• 8 kg,

• articles en coton blanc. Ce programme de lavage haute performance avec phase vapeur élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus) en conservant la température au-dessus de 60°C pendant toute la phase de lavage.

Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS-2, par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG, en 2021 (rapport de test numéro 202120117).

Grâce à l'action complémentaire de la vapeur sur les fibres, la phase de rinçage améliorée garantit l'élimination totale des détergents et résidus de micro-organismes. Ce programme garantit également une réduction efficace des pollens et autres allergènes.

Duvet (40°C, 60°C à Froid) :

• 800 tours par minute (800-400 tours par minute),

• 3 kg,

• programme spécial pour les couvertures, couettes, couvre-lits synthétiques ou en plumes, etc. Utiliser un détergent liquide délicat, comme un détergent pour laine.

Sport (30°C, 40°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200-400 tours par minute),

• 3 kg,

• articles en textiles synthétiques et délicats. Vêtements légèrement sales ou à rafraîchir.

Laine, Soie (machine 40°C, main 40°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200-400 tours par minute),

• 1,5 kg,

• lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles portant le symbole "Lavage à la main"). Pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce programme.

Information : pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter le chapitre "Valeurs de consommation". Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

Compatibilité des options de programme.

• Eco 40-60 : Essorage, Arrêt cuve pleine, Départ différé,

• Coton : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Départ différé, Repassage Facile, Rinçage +,

• Synthétiques : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Départ différé, Repassage Facile, Rinçage +,

• Délicats : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Départ différé, Rinçage +,

• Soin Express : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Départ différé, Repassage Facile, Rinçage +,

• Rapide 30 minutes : Essorage, Sans essorage, Départ différé,

• Rapide 14 minutes : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Départ différé,

• Essorage : Essorage, Départ différé,

• Vidange : Départ différé,

• Rinçage : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Départ différé, Rinçage +,

Anti-allergie : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Départ différé, Rinçage +,

• Duvet : Essorage, Départ différé,

• Sport : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Départ différé, Rinçage +,

• Laine, soie : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Départ différé, Rinçage +.

Détergents adaptés aux programmes de lavage.

Eco 40-60, Coton, Synthétiques, Soin Express :

• Poudre universelle, Produit lessiviel liquide universel, Produit lessiviel liquide pour couleurs : recommandé,

• Laine délicate, Programmes spéciaux : déconseillé.

Délicats, Duvet, Laine, Soie :

• Poudre universelle, Produit lessiviel liquide universel, Produit lessiviel liquide pour couleurs : déconseillé,

• Laine délicate, Programmes spéciaux : recommandé.

Rapide 30 minutes, Rapide 14 minutes :

• Produit lessiviel liquide universel, Produit lessiviel liquide pour couleurs : recommandé,

• Poudre universelle, Laine délicate, Programmes spéciaux : déconseillé.

Anti-allergie :

• Poudre universelle, Produit lessiviel liquide universel, Programmes spéciaux : recommandé,

• Produit lessiviel liquide pour couleurs, Laine délicate : déconseillé.

Sport :

• Produit lessiviel liquide universel, Produit lessiviel liquide pour couleurs, Programmes spéciaux : recommandé,

• Poudre universelle, Laine délicate : déconseillé.

Poudre universelle : à une température supérieure à 60°C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

# 9. Options.

## 9.1. Temp.

Sélectionnez cette option pour modifier la température par défaut.

Voyant astérisque : eau froide.

Le voyant de la température réglée s'allume.

## 9.2. Essorage.

Cette option vous permet de modifier la vitesse d'essorage par défaut.

Le voyant de la vitesse sélectionnée s'allume.

Options d'essorage supplémentaires :

1. Sans essorage :

• sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. Seule la phase de vidange est disponible,

• le voyant correspondant s'allume,

• sélectionnez cette option pour les textiles très délicats,

• certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.

2. Arrêt cuve pleine :

• sélectionnez cette option pour éviter que le linge ne se froisse,

• le voyant correspondant s'allume,

• il reste de l'eau dans le tambour lorsque le programme est terminé,

• le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse,

• le hublot reste verrouillé. Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

Information : pour effectuer la vidange, reportez-vous au chapitre "À la fin du programme".

## 9.3. Prélavage.

Cette option vous permet d'ajouter une phase de prélavage à un programme de lavage.

Le voyant correspondant s'allume.

• Utilisez cette option pour ajouter une phase de prélavage avant la phase de lavage. Cette option est recommandée pour le linge très sale, tout particulièrement s'il contient du sable, de la poussière, de la boue ou d'autres particules solides.

Information : cette option peut rallonger la durée du programme.

## 9.4. Départ Différé.

Cette option vous permet de différer le départ du programme à un moment qui vous convient mieux.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour sélectionner le délai souhaité. La durée augmente de 30 minutes à 20 heures.

L'indicateur Départ différé et le départ différé choisi s'affichent. Après avoir appuyé sur la touche Départ-Pause, l'appareil commence le décompte et le hublot est verrouillé.

## 9.5. Rinçage +.

Cette option permet d'ajouter quelques rinçages en fonction du programme de lavage sélectionné.

Utilisez cette option pour les personnes souffrant d'allergies aux résidus de lessive ou ayant une peau sensible.

Information : Cette option allonge la durée du programme.

Le voyant correspondant s'allume.

## 9.6. Repassage Facile.

L'appareil lave et essore délicatement le linge afin d'éviter de le froisser.

L'appareil réduit la vitesse d'essorage, utilise + d'eau et adapte la durée du programme au type de linge.

Le voyant correspondant s'allume.

## 9.7. Time Manager.

Cette option vous permet d'écourter le programme en fonction de la quantité de linge et du degré de salissure. Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, sa durée par défaut s'affiche ainsi que son nombre de tirets.

Appuyez sur la touche Time Manager pour réduire la durée du programme selon vos besoins.

La nouvelle durée du programme s'affiche, et le nombre de tirets diminuera en conséquence :

• 4 tirets : convient à une pleine charge de linge normalement sale,

• 3 tirets : un cycle rapide pour une pleine charge de linge légèrement sale,

• 2 tirets : un cycle très rapide pour une charge plus réduite de petits vêtements peu sales (demi-charge max recommandée),

• le cycle le plus court pour rafraîchir une petite quantité de linge.

Time Manager est uniquement disponible avec les programmes suivants : voyant 1 tiret, 2 tirets, 3 tirets et 4 tirets : Coton, Synthétiques, Délicats.

Voyant 4 tirets : durée par défaut pour tous les programmes.

# 10. Réglages.

## 10.1. Sécurité enfants.

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

Pour activer-désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches Prélavage et Repassage Facile jusqu'à ce que le voyant s'allume, s'éteigne.

Vous pouvez activer cette option :

• après avoir appuyé sur Départ-Pause : les options et le sélecteur de programme sont verrouillés,

• avant d'appuyer sur Départ-Pause : l'appareil ne peut pas démarrer.

## 10.2. Rinçage + permanent.

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction Rinçage + en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

• Pour activer-désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches Prélavage et Départ différé, jusqu'à ce que le voyant Rinçage + s'allume, s'éteigne.

## 10.3. Signaux sonores.

Les signaux sonores retentissent :

• lorsque le programme est terminé,

• lorsque l'appareil présente une anomalie de fonctionnement.

Pour désactiver-activer les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches Repassage Facile et Rinçage + pendant 3 secondes.

Information : si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

## 10.4. Compteur des heures de fonctionnement.

Il est possible de visualiser la durée totale de fonctionnement de l'appareil en heures, à partir de la première mise sous tension. Cette valeur calcule la durée de fonctionnement des cycles (n'inclut pas les pauses et le délai de départ différé). Pour visualiser cette valeur, procédez comme suit :

1. mettez l'appareil en marche en tournant le sélecteur sur le programme Eco 40-60 (1ère position vers la droite),

2. maintenez la touche Repassage Facile et Rinçage + enfoncée, pendant quelques secondes (dans les 10 secondes après avoir mis en fonctionnement. Après ces 10 secondes, la combinaison de touches active et désactive les signaux sonores),

3. au bout de 3 secondes, le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil s'affiche : par exemple pour 1 276 heures, le texte, H, R, s'affiche pendant 2 secondes, 12 (milliers et centaines) pendant 2 secondes et 76 (dizaines et unités).

Information : si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé, d'une mauvaise position du sélecteur de programme ou d'une combinaison de touches erronée), mettez à l'arrêt l'appareil et répétez la procédure depuis le début.

## 10.5. Réinitialisation usine.

Cette fonction permet de restaurer les options d'usine par défaut. Pour activer cette option suivez les étapes ci-dessous :

1. mettez l'appareil en marche en tournant le sélecteur sur le programme Synthétiques (3ème position vers la droite),

2. maintenez la touche Repassage facile et Rinçage + enfoncée pendant quelques secondes (dans les 10 secondes après avoir mis en marche. Après ces 10 secondes, la combinaison de touches active et désactive les signaux sonores),

3. l'affichage indique 3 tirets pendant environ cinq secondes.

Information : si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé, d'une mauvaise position du sélecteur de programme ou d'une combinaison de touches erronée), éteignez l'appareil et répétez la procédure depuis le début.

# 11. Avant la première utilisation.

Information : durant l'installation ou avant la 1ère utilisation, vous constaterez peut-être la présence d'un peu d'eau dans l'appareil.

De l'eau résiduelle peut rester dans l'appareil à la suite d'un test fonctionnel effectué en usine, pour garantir que l'appareil est en parfait état de fonctionnement et que vous n'aurez aucun problème au moment de l'achat.

1. Branchez la prise de l'appareil sur le secteur,

2. ouvrez le robinet d'arrivée d'eau,

3. Versez une petite quantité de détergent dans le compartiment de lavage,

4. sélectionnez et lancez, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible.

Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

# 12. Utilisation quotidienne.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 12.1. Chargement du linge.

1. Ouvrez la porte de l'appareil,

2. videz les poches et dépliez les vêtements avant de les placer dans l'appareil,

3. placez les articles un à un dans le tambour. Veillez à ne pas trop surcharger le tambour,

4. fermez la porte fermement.

Attention :

• assurez-vous qu'il ne reste pas de linge entre le joint et la porte. Il existe un risque de fuite d'eau ou de dommage du linge,

• laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse ou utiliser du parfum pourrait endommager les pièces en plastique et en caoutchouc de l'appareil.

## 12.2. Ajout du produit de lavage et des additifs.

Si vous sélectionnez une option ou un programme avec prélavage, versez la lessive destinée à la phase de prélavage directement dans le tambour.

Information :

• suivez toujours les instructions imprimées sur l'emballage des produits de lavage, mais nous vous recommandons de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué (Max ). Cette quantité vous garantira les meilleurs résultats de lavage,

• après un cycle de lavage, si nécessaire, éliminez les résidus de lessive du distributeur de produit de lavage.

## 12.3. Lessive liquide ou en poudre.

La position par défaut du volet est, A (vers l'arrière) : lessive en poudre.

Pour utiliser une lessive liquide :

1. retirez la boîte à produits. Poussez le bord de la boîte au niveau de la flèche (Push) pour faciliter son retrait,

2. ajustez le volet sur la position B (vers l'avant),

3. remettez la boîte à produits dans son logement.

Information, si vous utilisez une lessive liquide :

• n'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses,

• ne versez pas plus de 120 mL de lessive liquide,

• ne sélectionnez pas de programme avec prélavage,

• ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

Si le volet est en position B alors que vous souhaitez utiliser de la lessive en poudre :

1. retirez la boîte à produits,

2. ajustez le volet sur la position, A,

3. remettez la boîte à produits dans son logement.

## 12.4. Réglage d'un programme.

1. Tournez le sélecteur pour régler le programme :

• le voyant Départ-Pause clignote,

• le réglage de la fonction Time Manager, la durée du programme ainsi que les indicateurs des phases du programme s'affichent.

2. Si nécessaire, modifiez la température et la vitesse d'essorage ou ajoutez des options compatibles. Lorsque vous activez une option, le voyant correspondant s'allume.

Information : en cas de réglage incorrect, le message, E R R, s'affiche.

## 12.5. Démarrage d'un programme sans départ différé.

Appuyez sur Départ-Pause.

• Le voyant Départ-Pause cesse de clignoter et reste fixe,

• le voyant Phase de lavage clignote sur l'affichage,

• le programme démarre, le hublot se verrouille et l'indicateur Hublot verrouillé s'affiche,

• la pompe de vidange peut momentanément se mettre en route lorsque l'appareil se remplit d'eau.

Information : Au bout d'environ 15 minutes après le départ du programme : l'appareil règle automatiquement la durée du programme en fonction de la charge de linge ; la nouvelle valeur s'affiche.

## 12.6. Démarrer un programme avec démarrage retardé.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Départ Différé jusqu'à ce que le délai que vous souhaitez sélectionner s'affiche.

Le voyant correspondant s'affiche.

2. Appuyez sur la touche Départ-Pause :

• l'appareil commence le décompte,

• la porte se verrouille et le voyant Hublot verrouillé s'affiche,

• le programme démarre automatiquement lorsque le décompte est terminé.

Information. Vous pouvez annuler ou modifier le réglage du démarrage retardé avant d'appuyer sur la touche Départ-Pause. Pour annuler le démarrage retardé :

• appuyez sur Départ-Pause pour mettre l'appareil en pause,

• appuyez sur Départ Différé jusqu'à ce que l'affichage indique 0,

• appuyez de nouveau sur la touche Départ-Pause pour lancer le programme immédiatement.

## 12.7. Détection de la charge AutoSense System.

Information : la durée du programme affichée se rapporte à une charge moyenne à élevée.

Après avoir appuyé sur la touche Départ-Pause, le AutoSense System démarre la détection de charge de linge :

1. l'appareil détecte la charge dans les 30 premières secondes. Dans les programmes où Time Manager est disponible, pendant cette phase, le point de séparation des heures et des minutes clignote, et le tambour tourne brièvement,

2. la durée du programme pourra-être ajustée en conséquence, et pourra être augmentée ou diminuée. Au bout de 30 secondes supplémentaires, l'eau commence à se remplir.

Information :

• environ 20 minutes après le début du programme, l'appareil peut ajuster la durée du programme en fonction de la capacité d'absorption d'eau des tissus,

• la détection AutoSense ne fonctionne que si le programme de lavage est complet, et si la durée du programme n'a pas été réduite,

• le AutoSense System est incompatible avec certains programmes comme Laine-Soie, Rinçage, Essorage et les programmes à cycle court.

## 12.8. Interruption d'un programme et modification des options.

Vous ne pouvez modifier que quelques options avant qu'elles ne soient actives.

1. Appuyez sur la touche Départ-Pause. Le voyant clignote,

2. modifiez les options,

3. appuyez de nouveau sur Départ-Pause. Le programme se poursuit.

## 12.9. Annulation d'un programme en cours.

1. Tournez le sélecteur de programme sur Marche-Arrêt pour annuler le programme et éteindre l'appareil,

2. tournez de nouveau le sélecteur pour allumer l'appareil. Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme de lavage.

Information : avant de lancer le nouveau programme, l'appareil doit vidanger l'eau. Dans ce cas, assurez-vous qu'il y a assez de détergent dans le compartiment à lessive, sinon, remplissez-le.

## 12.10. Ouverture du hublot lorsque le départ différé est en cours.

Lors du fonctionnement du départ différé, le hublot de l'appareil est verrouillé et le voyant Hublot verrouillé est allumé.

1. Appuyez sur Départ-Pause pour mettre l'appareil en pause.

Le voyant Hublot verrouillé clignote.

2. Attendez environ 2 minutes que le voyant Hublot verrouillé arrête de clignoter puis s'éteigne.

3. Vous pouvez ouvrir le hublot.

4. Fermez le hublot et appuyez de nouveau sur la touche Départ-Pause.

Le départ différé se poursuit.

## 12.11. Ouverture du hublot lorsqu'un programme est en marche.

Lorsqu'un programme est en cours, le hublot de l'appareil est verrouillé et le voyant Hublot verrouillé est allumé.

Attention : si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

1. Tournez le sélecteur de programme sur Marche-Arrêt pour éteindre l'appareil,

2. attendez quelques minutes avant d'ouvrir le hublot,

3. fermez le hublot de l'appareil,

4. sélectionnez à nouveau le programme.

## 12.12. À la fin du programme.

• L'appareil s'arrête automatiquement,

• le signal sonore retentit (s'il est activé),

• le symbole 0 s'affiche,

• le voyant Départ-Pause s'éteint,

• le voyant Hublot verrouillé clignote pendant quelques secondes, puis s'éteint,

• vous pouvez ouvrir le hublot,

• sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide,

• fermez le robinet d'eau,

• tournez le sélecteur de programme sur Marche-Arrêt pour éteindre l'appareil,

• laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

Le programme de lavage est terminé, mais il y a de l'eau dans le tambour :

• le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse,

• le voyant de verrouillage du hublot est allumé. Le voyant Départ-Pause clignote. Le hublot reste verrouillé,

• vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

Pour vidanger l'eau :

1. Si besoin, diminuez la vitesse d'essorage.

Si vous sélectionnez Sans essorage, l'appareil effectue uniquement la vidange.

2. Appuyez sur Départ-Pause. L'appareil effectue la vidange et l'essorage.

3. Une fois le programme terminé, le voyant de verrouillage du hublot clignote pendant quelques minutes. Lorsqu'il est éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.

4. Tournez le sélecteur de programme sur Marche-Arrêt pour éteindre l'appareil.

Information : l'appareil effectue automatiquement la vidange et l'essorage au bout d'environ 18 heures (sauf pour le programme Laine).

## 12.13. Veille.

Quelques minutes après la fin du programme de lavage, si vous n'avez pas éteint l'appareil, la fonction d'économie d'énergie se déclenche.

La fonction d'économie d'énergie réduit la consommation d'énergie lorsque l'appareil est en veille.

• Tous les voyants et l'affichage s'éteignent,

• l'indicateur Départ-Pause clignote lentement,

• appuyez sur l'une des touches d'option pour désactiver la fonction d'économie d'énergie.

Information : si vous sélectionnez un programme ou une option se terminant avec de l'eau dans le tambour, la fonction d'économie d'énergie n'est pas activée pour vous rappeler qu'il faut vidanger l'eau.

# 13. Conseils.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 13.1. Chargement du linge.

• Séparez le linge en : blanc, couleur, synthétique, délicat et laine.

• Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.

• Ne lavez pas les articles blancs et de couleur ensemble.

• Certains articles de couleur peuvent déteindre au 1er lavage. Nous vous conseillons de les laver séparément les premières fois.

• Retournez les tissus multi-couches, en laine, et les articles portant des illustrations imprimées vers l'intérieur.

• Traitez au préalable les taches tenaces.

• Lavez les taches tenaces avec un détergent spécial.

• Traitez les rideaux avec précautions. Retirez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.

• Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre et donc une vibration excessive pendant la phase d'essorage.

Si cela se produit : étape A : interrompez le programme et ouvrez le hublot (reportez-vous au chapitre "Utilisation quotidienne") ; étape B : répartissez la charge à la main pour que les articles soient disposés de façon homogène dans le tambour ; étape C : appuyez sur la touche Départ-Pause. La phase d'essorage se poursuit.

• Évitez de laver des vêtements pleins de longs poils d'animaux ou de mauvaise qualité libérant une grande quantité de peluches qui pourraient boucher le circuit d'évacuation et nécessiter une intervention du service après-vente.

• Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Nouez les ceintures, les cordons, les lacets, les rubans, et tout autre élément pouvant se détacher.

• Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou déchirés. Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits et/ou délicats (par exemple les soutiens-gorge à armatures, les ceintures, les bas, les lacets, les rubans, etc.).

• Videz les poches des vêtements et dépliez-les.

## 13.2. Taches tenaces.

Pour certaines tâches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé de pré-traiter ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et de textile.

## 13.3. Type et quantité de produit de lavage.

Le choix du détergent et l'utilisation de quantités correctes affecte non seulement les performances de lavage, mais permet également d'éviter le gaspillage et de protéger l'environnement :

Utilisez uniquement des produits de lavage et autres traitements spécialement conçus pour les lave-linge. Suivez d'abord ces règles générales :

• lessives en poudre (également des pastilles et des détergents à dose unique) pour tous les types de tissus, à l'exception des tissus délicats. Préférez les lessives en poudre contenant un agent blanchissant pour le blanc et la désinfection du linge,

• lessives liquides (également des détergents à dose unique), de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60°C max) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

Le choix et la quantité de détergent dépendent des éléments suivants : type de tissu (délicat, laine, coton, etc), couleur des vêtements, importance de la charge, degré de salissure, température de lavage et dureté de l'eau utilisée.

Respectez les instructions figurant sur l'emballage des détergents ou autres produits utilisés, sans dépasser le niveau maximal indiqué (Max ).

Ne mélangez pas différents types de détergents.

Utilisez moins de lessive si :

• vous lavez une petite charge,

• la durée du programme a été réduite par le bouton Time Manager,

• le linge est légèrement sale,

• d'importantes quantités de mousse se forment pendant le lavage.

Si vous utilisez des tablettes ou des capsules de détergent, mettez-lés toujours à l'intérieur du tambour, et non pas dans le distributeur de produit de lavage et suivez les recommandations du fabricant.

Une quantité insuffisante de détergent peut causer :

• résultats de lavage insatisfaisants,

• charge de lavage grise,

• vêtements graisseux,

• moisissure dans l'appareil.

Une quantité excessive de détergent peut causer :

• abondance de mousse,

• efficacité de lavage réduite,

• rinçage non adéquat,

• un impact accru pour l'environnement.

## 13.4. Conseils écologiques.

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants :

• le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !),

• charger l'appareil à la capacité maximale indiquée pour chaque programme permet de réduire la consommation d'énergie et d'eau,

• les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un prétraitement adéquat ; le linge peut alors être lavé à une température plus basse,

• pour utiliser la quantité correcte de détergent, reportez-vous à la quantité conseillée par le fabricant du détergent et vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique. Reportez-vous au chapitre "Dureté de l'eau",

• sélectionnez la vitesse d'essorage maximale possible pour le programme de lavage sélectionné avant de sécher votre linge dans un sèche-linge. Cela permettra de réaliser des économies d'énergie pendant le séchage !

## 13.5. Dureté de l'eau.

Si l'eau de votre région est dure ou moyennement dure, nous vous recommandons d'utiliser un additif d'adoucisseur d'eau pour lave-linge.

Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.

Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages du produit.

# 14. Entretien et nettoyage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Information :

• cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique normale,

• lisez attentivement le chapitre pour un entretien et un soin optimaux.

## 14.1. Calendrier de nettoyage périodique.

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil : cela empêchera l'apparition de moisissure et d'odeurs.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

• détartrage : 2 fois par an,

• lavage d'entretien : 1 fois par mois,

• nettoyer le joint de la porte : tous les 2 mois,

• nettoyer le tambour : tous les 2 mois,

• nettoyer le distributeur de produit de lavage : tous les 2 mois,

• nettoyer le tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne : 2 fois par an.

Les paragraphes suivants expliquent comment vous devez nettoyer chaque partie.

## 14.2. Enlèvement des objets étrangers.

Information : assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle. Reportez-vous au paragraphe "Charge de linge", du chapitre, "Conseils".

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc) pouvant se trouver dans le joint de la porte, le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le tambour.

Consultez les paragraphes "Joint de porte avec double lèvre", "Nettoyage du tambour", et "Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne". Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

## 14.3. Nettoyage externe.

Nettoyez uniquement l'appareil à l'eau chaude avec un savon doux. Séchez complètement toutes les surfaces. N'utilisez pas de tampons à récurer ni de matières pouvant causer des rayures.

Attention :

• n'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques,

• ne nettoyez pas les surfaces métalliques avec un détergent à base de chlore.

## 14.4. Détartrage.

Information : si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage de l'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre.

Les produits de lavage habituels contiennent déjà des agents adoucisseurs d'eau, mais nous vous recommandons d'effectuer occasionnellement un cycle de lavage, tambour vide, avec un produit de détartrage.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

## 14.5. Lavage d'entretien.

L'utilisation répétée et prolongée des programmes basse température peut entraîner des dépôts de produit de lavage, des résidus pelucheux et une augmentation des bactéries à l'intérieur du tambour et de la cuve.

Ceci peut entraîner la formation de mauvaises odeurs et de moisissures. Pour éliminer ces dépôts et nettoyer l'intérieur de l'appareil, effectuez régulièrement un lavage d'entretien (au moins 1 fois par mois).

Information : reportez-vous au chapitre "Nettoyage du tambour".

## 14.6. Nettoyage du tambour.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules indésirables.

Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour.

Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit. Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs contenant du chlore ou avec de la paille de fer.

Pour un nettoyage complet :

1. retirez le linge du tambour,

2. lancez le programme Coton à température maximale,

3. versez une petite quantité de lessive en poudre dans le tambour vide afin de rincer les éventuels résidus.

## 14.7. Joint du hublot avec piège à double lèvre.

Cet appareil dispose d'un système de vidange autonettoyant, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements.

Examinez régulièrement le joint. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

Vérifiez et retirez les objets (le cas échéant) qui peuvent se trouver dans le pli.

Assurez-vous qu'il ne reste pas de linge entre le joint et la porte.

À l'aide d'un chiffon humide, essuyez toute saleté ou tout résidu d'eau restant dans le joint de porte une fois le cycle du programme terminé.

## 14.8. Nettoyage du distributeur de produit de lavage.

• Ouvrez le distributeur. Appuyez sur le loquet vers le bas comme indiqué sur l'illustration, puis retirez le distributeur.

• retirez la partie supérieure du compartiment réservé à l'additif pour faciliter le lavage, et passez-le sous l'eau courante chaude pour éliminer toute trace d'accumulation de lessive. Après le nettoyage, remettez la partie supérieure en place,

• assurez-vous d'éliminer tous les résidus de lessive dans les parties supérieure et inférieure du logement. Utilisez une petite brosse pour nettoyer le logement,

• réinstallez le distributeur de lavage dans ses rails et fermez-le. Lancez un programme de rinçage sans vêtement dans le tambour.

## 14.9. Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne.

Tuyau d'arrivée d'eau :

• fermez le robinet,

• dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet,

• brossez le pas de vis à l'aide d'une brosse à dent.

Filtre de la vanne :

• dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'appareil,

• nettoyez le filtre de la vanne à l'aide d'une brosse à dent,

• puis revisser le tuyau d'arrivée d'eau à l'appareil en laissant un angle bas entre 20° et 45°.

Attention, l'eau stagnante dans le tuyau peut s'écouler durant ses étapes.

Reportez-vous aux illustrations page 30 du mode d'emploi original.

## 14.10. Précautions contre le gel.

Si l'appareil est installé dans un local dans lequel la température peut être négative, évacuez toute l'eau restante dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant,

2. fermez l'arrivée d'eau,

3. placez les deux extrémités du tuyau d'alimentation dans un récipient et laissez l'eau s'écouler du tuyau.

Avertissement : assurez-vous que la température est supérieure à 0°C avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une température trop basse.

# 15. Valeurs de consommation.

## 15.1. Commentaire.

Information :

• Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans, EPREL, à l'aide du lien eprel.ec.europa.eu, avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Consultez le chapitre "Description du produit", pour connaître la position de la plaque signalétique.

• Les valeurs et la durée du programme peuvent différer selon les conditions (telles que la température ambiante, la température et la pression de l'eau, l'importance de la charge et le type de linge, la tension de l'alimentation électrique) et si vous modifiez le réglage par défaut d'un programme.

## 15.2. Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023.

Eco 40-60, programme :

• pleine charge : 8 kg ; 0,790 kWh ; 52 Litres ; 3 heures 25 minutes ; 53 % ; 39°C ; 1 351 tours par minute,

• demi-charge : 4 kg ; 0,420 kWh ; 42 Litres ; 2 heures 40 minutes ; 53 % ; 30°C ; 1 351 tours par minute,

• quart de charge : 2 kg ; 0,165 kWh ; 33 Litres ; 2 heures 35 minutes ; 54 % ; 22°C ; 1 351 tours par minute.

Tours par minute : vitesse d'essorage maximale.

Consommation d'énergie pour différents modes : arrêt, 0,50 Watt ; veille, 0,50 Watt ; départ différé, 4 Watt. La durée en mode Arrêt-Veille est de 15 minutes au maximum.

## 15.3. Programmes courants.

• Coton 90°C (convient au lavage de textiles très sales) : 8 kg ; 2,450 kWh ; 80 Litres ; 4 heures 5 minutes ; 52 % ; 85°C ; 1 400 tours par minute.

• Coton 60°C : 8 kg ; 1,750 kWh ; 75 Litres ; 3 heures 50 minutes ; 52 % ; 55°C ; 1 400 tours par minute.

• Coton 20° (20°C, convient au lavage du coton légèrement sale) : 8 kg ; 0,300 kWh ; 75 Litres ; 2 heures 50 minutes ; 52 % ; 20°C ; 1 400 tours par minute.

• Synthétiques 40°C : 3 kg ; 0,600 kWh ; 55 Litres ; 2 heures 15 minutes ; 35 % ; 40°C ; 1 200 tours par minute.

• Délicats 30°C (il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale) : 2 kg ; 0,400 kWh ; 50 Litres ; 1 heure 15 minutes ; 35 % ; 30°C ; 1 200 tours par minute.

• Laine-Soie 30°C : 1,5 kg ; 0,300 kWh ; 60 Litres ; 1 heure 5 minutes ; 30 % ; 30°C ; 1 200 tours par minute.

• Coton 90°C : convient au lavage de textiles très sales.

• Coton 20°C : convient au lavage du coton légèrement sale.

• Délicats 30°C : il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale.

# 16. Dépannage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 16.1. Codes d'alarme et dysfonctionnements possibles.

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de programme. Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous aux tableaux suivants).

Avertissement : éteignez l'appareil avant de procéder à la vérification.

Tableau 1.

Avec certains problèmes, un code d'alarme s'affiche et la touche Départ-Pause, peut clignoter en continu :

Code, E, 10, l'appareil ne se remplit pas d'eau correctement :

• assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert,

• assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre fournisseur d'eau,

• assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué,

• assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu, endommagé, ni plié,

• vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct,

• ce problème peut également provenir du circuit de vidange bouché. Contactez le service après-vente agréé,

• assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".

Code, E, 20, l'appareil ne vidange pas l'eau :

• assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué,

• assurez-vous que le tuyau de vidange ne présente ni plis, ni coudes,

• ce problème peut provenir du circuit de vidange bouché. Contactez le service après-vente agréé,

• vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct,

• sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange,

• sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.

Code, E, 40, le hublot de l'appareil est ouvert ou n'est pas correctement fermé : assurez-vous que la porte est correctement fermée.

Code, E, 91, il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil :

• le programme ne s'est pas terminé correctement, ou l'appareil s'est arrêté trop tôt. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension,

• si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.

Code, E, H, 0, l'alimentation électrique est instable : attendez que l'alimentation électrique se stabilise.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, allumez et éteignez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour tout autre problème avec le lave-linge, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

Tableau 2.

Le programme ne se lance pas :

• assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant,

• vérifiez que la porte de l'appareil est fermée,

• assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à fusibles,

• vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche Départ-Pause,

• si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte,

• désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée,

• vérifiez la position du sélecteur sur le programme sélectionné.

L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement :

• vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Le tuyau est peut-être positionné trop bas. Reportez-vous au chapitre "Instructions d'installation".

La phase d'essorage n'a pas lieu ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude :

• sélectionnez le programme d'essorage,

• ce problème peut provenir du circuit de vidange bouché. Contactez le service après-vente agréé,

• répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.

Il y a de l'eau sur le sol :

• assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés, et qu'il n'y a aucune fuite d'eau,

• assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés,

• assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.

Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil :

• vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage se terminant avec de l'eau dans la cuve,

• assurez-vous que le programme de lavage est terminé,

• sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour,

• vérifiez que l'appareil est alimenté en électricité,

• ce problème peut résulter d'une anomalie de l'appareil. Contactez le service après-vente agréé.

L'appareil vibre et fait un bruit inhabituel :

• vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre "Instructions d'installation",

• vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous au chapitre "Instructions d'installation",

• ajoutez + de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop légère.

La durée du programme augmente ou diminue durant l'exécution du programme :

• le AutoSense System est capable d'ajuster la durée du programme en fonction du type et de la quantité de linge. Reportez-vous au paragraphe "La détection de charge du AutoSense System", dans le chapitre "Utilisation quotidienne".

Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :

• augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre,

• utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge,

• veillez à sélectionner la bonne température,

• réduisez la charge de linge.

Il y a trop de mousse dans le tambour au cours du cycle de lavage : réduisez la quantité de produit de lavage.

À la fin du cycle de lavage, il y a des résidus de produit de lavage dans le distributeur de produit de lavage :

• assurez-vous que le volet est dans la bonne position (vers le haut pour la lessive en poudre, vers le bas pour la lessive liquide),

• veillez à utiliser le distributeur de produit de lavage en suivant les indications données dans ce manuel d'utilisation.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

# 17. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Ruban de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole "Poubelle barrée d'une croix" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

Concerne uniquement la France, Logo Triman :

• cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

• mode d'emploi original à jeter dans la poubelle de tri.

# 18. Mentions légales.

Rendez-vous sur support, "point", electrolux.fr/product-care/registration pour enregistrer votre produit et en tirer le meilleur parti).

• Accédez à des informations sur votre appareil, à des documents et à des articles sur la façon d'utiliser les meilleures fonctions (le manuel de l'utilisateur est également disponible sur electrolux.com/manuals),

• obtenez des conseils d'utilisation, des informations de dépannage, d'entretien et de réparation (également disponibles sur electrolux.com/support),

• achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil (également disponibles sur electrolux.com/shop).

electrolux.com

Ce service Electrolux vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.